Druck: Versorgung 5V und dann mit AI0 messen