Druck: Versorgung 5V und dann mit AI0 messen

MAX31855: CLK Clock DIO 5, CS Channel Select DIO 0, DO MISO DIO6